**Technická specifikace ozvučení haly zimního stadionu Nová Paka**

**HW – TRIBUNY**

1. Koncový 100V zesilovač s inteligentním řízením – 1x500W/100V 1 ks
2. Sloupová reprosoustava – 40W/100V 12 ks

**HW – NAD LEDOVOU PLOCHOU**

1. Reprosoustava s konzolou – 200W/100V, min. IP 65 8 ks
2. Profesionální subwoofer aktivní – 400/700W 2 ks
3. Kloubový držák profesionální 2 ks
4. Symetrizátor / desymetrizátor signálu 2 ks
5. Koncový 100V zesilovač s inteligentním řízením – 900W/100V 2 ks

**HW - BOX ROZHLASU / ČASOMÍRY**

1. Mixážní pult s kompletní výbavou (mono, stereo vstupy, pásmové korekce, min. 2x AUX, min. 5 sběrnic) 1 ks
2. Multifunkční přehrávač s internetovým rádiem s připojením LAN, Wifi 1 ks
3. Přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení (gong, audio modul min. 6 hlášení) 1 ks
4. Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční – kompletní sada, kovový kufřík 1 sada
5. Příslušenství, zabudování 1 sada
6. Montážní materiál 1 sada

**KABELÁŽE**

1. Kabel CYKY 2 x 2,5 mm2 800 m
2. Stíněný kabel profesionální 2 žíly 200 m
3. Trubka tuhá pr. 25 mm včetně příslušenství 800 m
4. Instalační krabice se svorkovnicí 22 ks
5. Instalační drobný materiál 1 sada
6. Pronájem montážní plošiny 1 ks

**OSTATNÍ**

* Napojení na Evakuační rozhlas a EPS – vypnutí kompletního ozvučení do 1 (jedné) minuty od signálu poplachu EPS a zapnutí Evakuačního hlášení (UPS).
* Záruka – min. 24 měsíců.
* V záruční době požadujeme při opravě ozvučení, bude-li trvat více než 24 hodin, zajištění náhradního mobilního/přenosného ozvučení se stejnými parametry.
* Požadujeme, aby dodávku realizoval autorizovaný zhotovitel.
* **Evakuační rozhlas** s nuceným poslechem musí být proveden podle čl. 5.3.6.10 / ČSN 730831. Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení.