**Položkový rozpočet ozvučení haly zimního stadionu Nová Paka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | popis | mat. jednotka | počet | cena | cena celkem |
| 1 | Koncový zesilovač s inteligentním řízením - 1x500W/100V | ks | 1 |  |  |
| 2 | Sloupová reprosoustava – 40W/100V | ks | 12 |  |  |
| 3 | Reprosoustava s konzolou – 200W/100V, min. IP 65 | ks | 8 |  |  |
| 4 | Profesionální subwoofer aktivní – 400/700W | ks | 2 |  |  |
| 5 | Kloubový držák profesionální | ks | 2 |  |  |
| 6 | Symetrizátor / desymetrizátor signálu | ks | 2 |  |  |
| 7 | Koncový 100V zesilovač s inteligentním řízením – 900W/100V | ks | 2 |  |  |
| 8 | Mixážní pult s kompletní výbavou (mono, stereo vstupy, pásmové korekce, min. 2x AUX, min. 5 sběrnic) | ks | 1 |  |  |
| 9 | Multifunkční přehrávač s internetovým rádiem s připojením LAN, Wifi | ks | 1 |  |  |
| 10 | Přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení (gong, audio modul min. 6 hlášení) | ks | 1 |  |  |
| 11 | Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční – kompletní sada, kovový kufřík | sada | 1 |  |  |
| 12 | Příslušenství | sada | 1 |  |  |
| 13 | Montážní materiál | sada | 1 |  |  |
| 14 | Kabel CYKY 2 x 2,5 mm2 | m | 800 |  |  |
| 15 | Stíněný kabel profesionální 2 žíly | m | 200 |  |  |
| 16 | Trubka tuhá pr. 25 mm včetně příslušenství | m | 800 |  |  |
| 17 | Instalační krabice se svorkovnicí | ks | 22 |  |  |
| 18 | Instalační drobný materiál | sada | 1 |  |  |
| 19 | Pronájem montážní plošiny | ks | 1 |  |  |
|  | **Cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  |
|  | **DPH v Kč** |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH v Kč** |  |  |  |  |